**ПАСПОРТ**

1. **Общие сведения об изделии**

Стеллаж СПБ (Стеллажи полочные на болтах)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата выпуска)

ООО «ПП СТОК», 222750, Республика Беларусь, Минская область,

 г. Фаниполь,ул. Заводская 27/А, комната 5

 (наименование предприятия и адрес) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Заводской номер)

# **Краткое техническое описание.**

**2.Назначение.**

 Стеллаж архивно-складской СПБ предназначен для хранения документации, а также может быть использован при оборудовании складов, хранилищ и иных помещений.

**3.Устройство**

 Стеллаж архивно-складской СПБ состоит из четырех стоек, соединенных между собой полками на комплектах крепежа.

Полки из стали 0,6мм загнуты по периметру и *снабжены ребром жесткости,* что придает им жесткость и обеспечивает безопасную работу с документацией.

Конструкция стеллажа позволяет изменять положение полок с шагом 25 мм.

**4. Техническая характеристика.**

Высота, мм –.

Ширина, мм –.

Глубина, мм –.

Нагрузка на полку, кг –.

1. Минимальное количество задействованных полок – 3 (при условии установки на каждую полку 8 уголков жесткости), максимальное количество – не ограничено. При условии соблюдения суммарно допустимой нагрузки на стойку. Нагрузки указаны в таблице №1. Допустимые нагрузки на стойку зависят от положения первой полки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Положение первой полки, мм** | **до 150** | **300** | **450** | **600** | **750** |
| **Максимальная нагрузка, кг** | 300 | 240 | 150 | 80 | 50 |

2. Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена равномерно, либо с уменьшением по высоте. Неравномерность нагрузки на полку не более 10%. Приведенные нагрузки – статические, удары и толчки недопустимы.

3. Нагрузка на отдельностоящий стеллаж составляет 60% от максимальной для данного стеллажа.

4. При заказе стеллажей высотой более 2000мм следует учитывать, что на каждый метр стеллажа необходимо устанавливать хотя бы одну полку, укомплектованную 8 уголками жесткости.

**5. Порядок установки.**

Установка стеллажа на месте эксплуатации производится согласно инструкции по сборке стеллажа архивного.

**6.Комплект поставки**

**6.1.Комплект поставки приведен в таблице № 1**  Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество, шт.** |
| 1. Стойка СПБ L= |  |
| 2. Полка СПБ |  |
| 3. Подпятник СПБ |  |
| 4. Уголок жесткости |  |
| 5. Комплект крепежа  |  |

**7.Срок службы**

7.1.Средний срок службы стеллажа 15 лет.

**8.Гарантия изготовителя**

8.1.Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик и срока службы стеллажа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

8.2. Гарантийный срок службы 1 год с момента отгрузки потребителю.

8.3. Гарантийное обслуживание производит фирма, продавшая данное изделие.

8.4.Фирма гарантирует безвозмездное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока.

**9. Свидетельство о приемке и упаковке**

Стеллаж модель СПБ заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

 Дата выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.